|  |  |
| --- | --- |
| **Original-DOMINIT -**  **Handlampe TYP BO 1935** | |
|  | **Ist diese Hand-Akku-Lampe von**  **der Rettungskolonne der**  **Bezirksrettungsstelle Siegerland**  **auf der Grube Pfannenberg**  **gefahren worden?** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | |  | Ausführung der Lampenfassung:  die Lampenfassung weist den gleichen Durchmesser und Form auf. | | Deckel mit vernieteten Stäben  Eine Vernietung ist erhaben. | | |
|  | |
| Die Kontakte weisen die gleiche Form auf. |  |
| Batterietopf mit drei Befestigungsmöglichkeiten (Bajonett) |  |
|  |  |
| Verstärkungsring am Akkugehäuseboden | |





